共享儀器上傳網頁基本格式，內容請勿超過A4紙一頁
（紅字為書寫之範本，請參照）
共享儀器名稱
· （Triple Quad LC/MS System）-
· （液相層析串聯式質譜儀）-
（儀器照片）

· 型號 : Agilent 1100 Capillary LC with 6410 MSD
· 購置年份: 2009
· 放置地點 : 超庸館 化學系 M302室  東吳校園地圖
· 負責人 :傅明仁 教授
電話 : 2881-9471 ext 6821
E-mail : msfuh@scu.edu.tw
功能簡介 :

   此設備為氣相層析質譜儀，其可運用的功能包括：
1. 混和物分離。
2. 具梯度沖堤功能。
3. 毛細管幫浦流速範圍 0.01 - 20.0 uL/min ，壓力範圍20- 400 bar 。
4. 微流電灑游離法(Microspray-ESI)離子源。
5. 偵測最大質量為2000 amu。
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